达州市烟花爆竹产品质量市级监督抽查实施细则

(2026版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子、扑克牌或其它方法产生。

每批次产品抽取样品数量按表1规定抽取，同时抽取同样数量的备用样品，备用样品封存于受检单位。

表1 爆竹类产品抽样样本量规定

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量范围  N/（挂、卷） | 样本量n/（挂、卷） | | | |
| ≤50 响/  （挂、卷） | 51～500 响/（挂、卷） | 501～2000响/  （挂、卷） | ＞2000 响/  （挂、卷） |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501～1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001～2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

2.检验依据

表2 爆竹产品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | | **检验方法** |
| 1 | 外观 | | GB 10631-2013 |
| 2 | 包装 | 销售包装 | GB 10631-2013 |
| 3 | 标志 | 销售包装标志 | GB 10631-2013  GB 24426-2015 |
| 4 | 药量 | 单个最大允许药量 | GB 10631-2013 |
| 5 | 水分 | | GB/T 6284-2006 |
| 6 | pH值 | | GB/T9724-2007 |

注：1.引火线牢固性仅对安装有点火引火线的产品适用。

2．表2 所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

3.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

5.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹安全与质量

GB/T 10632-2014 烟花爆竹抽样检查规则

GB 24426-2015 烟花爆竹标志

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。